; Copyright (c) 1995,  Microstar Laboratories, Inc.
; All rights reserved.

RESET
PIPE P1
FILL P1 6000 6000 6000 6000 6000 
FILL P1 6000 6000 6000 6000 6000
FILL P1 0
PDEF A
  COPY (P1, OPIPE0)
  END
ODEF B 1
  OUTPUTWAIT 11
  UPDATE BURST
  SET OPIPE0 A0
  TIME 1000
  END
START A, B
