; Copyright (c) 1995,  Microstar Laboratories, Inc.
; All rights reserved.

RESET
PIPES P0,P1,P2,P3
TRIG T1 4
IDEF A 4
  SET IP0 S0
  SET IP1 S1
  SET IP2 S5
  SET IP3 S7
  TIME 5000
  END
PDEF B
  DLIMIT (IP0,OUTSIDE,-32768,100,T1,OUTSIDE,-32768,100)
  WAIT (IP0, T1, 50, 50, P0)
  WAIT (IP1, T1, 50, 50, P1)
  WAIT (IP2, T1, 50, 50, P2)
  WAIT (IP3, T1, 50, 50, P3)
  MERGE (P0, P1, P2, P3, $BINOUT)
  END
START A, B
