; Copyright (c) 1995,  Microstar Laboratories, Inc.
; All rights reserved.

RESET
PIPES P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9
IDEF A 5
  SET IP0 S0
  SET IP1 S1
  SET IP2 S2
  SET IP3 S3
  SET IP4 S4
  TIME 20
  END
PDEF B
  SKIP (IP1, 0, 1, 4, P1)
  SKIP (IP2, 0, 1, 4, P2)
  SKIP (IP3, 0, 1, 4, P3)
  SKIP (IP4, 0, 1, 4, P4)
  HIGH (IP0, 100, P5)
  HIGH (P1, 100, P6)
  HIGH (P2, 100, P7)
  HIGH (P3, 100, P8)
  HIGH (P4, 100, P9)
  END
