; Copyright (c) 1995,  Microstar Laboratories, Inc.
; All rights reserved.

RESET
VECTOR VECX=(-500,-400,-300,-200,-100,0,100,200,300,400,500)
VECTOR VECY=(0,3,7,20,54,148,403,1096,2980,8103,22026)
PIPES P1
PDEF A
  SAWTOOTH (500, 50, P1)
  INTERP (P1, VECX, VECY, OPIPE0)
  END
ODEF B 1
  SET OPIPE0 A0
  TIME 1000
  CYCLE 50
  END
START A, B
