; Copyright (c) 1995,  Microstar Laboratories, Inc.
; All rights reserved.

RESET
VECTOR VECX = (0,1,16,81,256,1296,4096,
                      10000,20736,32767)
VECTOR VECY = (0,1000,2000,3000,4000,6000,8000,
                      10000,12000,13454)
IDEF A 1
  SET IP0 S0
  TIME 10000
  END
PDEF B
  INTERP (IP0, VECX, VECY, $BINOUT)
  END
START A, B
