; Copyright (c) 1995,  Microstar Laboratories, Inc.
; All rights reserved.

RESET
PIPES P1,P2
TRIGGER T1, T2, T3 2
IDEF A 2
  SET IP0 S0
  SET IP1 S1
  TIME 1000
  END
PDEF B
  LIMIT (IP0,INSIDE,10000,32767,T1,INSIDE,10000,32767)
  LIMIT (IP1,INSIDE,10000,32767,T2,INSIDE,10000,32767)
  WAIT (IP0, T3, 1000, 19000, P1)
  WAIT (IP1, T3, 1000, 19000, P2)
  TOR (T1, T2, T3)
  MERGE(P1, P2, $BINOUT)
  END
START A, B
