; Copyright (c) 1995,  Microstar Laboratories, Inc.
; All rights reserved.

RESET
PIPES P1,P2,P3
IDEF A 1
  SET IP0 S0
  TIME 10000
  END
PDEF B
  HIGH (IP0, 100, P1)
  LOW (IP0, 100, P2)
  AVERAGE (IP0, 100, P3)
  FORMAT (IP0)
  FORMAT OUTPUT=$SEROUT (P1, P2, P3)
  END
START A, B
